
**Príloha č. 1 - Min. technická špecifikácia**


* **Lavica KRUH**

Mobiliár má tvar otočeného zrezaného ihlanu. Sedacia časť má kruhový tvar, ktorý sa postupne zvažuje od sedacej časti k nohám. Je tvorený latovaním, hranolmi zužujúcimi sa po dĺžke z vonkajšej strany po vnútornú.


***Oba varianty majú možnosť otvárania kruhu a jeho prepájanie a podlhovasté riešenie v tvare písmena S.***


* odporúčaný materiál je polotvrdé alebo tvrdé drevo presušené na 10 percent vlhkosti,
* povrchová úprava je bezfarebný vodoodolný lak,
* latovanie je uložené na vnútornú konštrukciu z pásoviny a joklových nožičiek,
* joklové nožičky majú tvar písmena L a sú mierne teleskopicky polohovateľné
* kovová konštrukcia je vyrobená z pozinkovaného materiálu.
* **Malá lavička**





* **Veľká lavička**








* **Brána**


Výtvarný objekt brány vytvára vstup do celého prírodného komplexu.


* v jeho stredovej línii nadväzuje na nespevnenú, prírodnú komunikáciu,
* z pravej a ľavej strany je lemovaná vztýčenými hranolmi. Tie sú v pôdoryse umiestňované do tvaru písmena S ,
* celkový vizuálny charakter je tvorený kombináciou konkávnych a konvexných oblúkov a sinusoidálnym tvarovaním,
* brána je zapustená do betónového základu. Hranoly samotné sú kotvené v plechovom hrante, tvarovanom pod 20 stupňovým uhlom do pôdorysu S,
* odporúčaný materiál je polotvrdé alebo tvrdé drevo presušené na 10 percent vlhkosti, prípadne KVH hranol,
* povrchová úprava je bezfarebný vodoodolný lak,
* kovová konštrukcia je vyrobená z pozinkovaného materiálu.











|  |  |
| --- | --- |
| **Druh** | **Počet** |
| Lavička kruh – malá | 1 |
| Lavička kruh – veľká | 2 |
| Vstupná brána | 2 |