|  |  |
| --- | --- |
| **Príloha č. 1 - Min. technická špecifikácia predmetu zákazky:**  **1. Min. technická špecifikácia nákladného vozidla** |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Technické vlastnosti - názov** | **jednotka** | **minimum** | **maximum** | **presná hodnota** | | Nákladné vozidlo |  |  |  | Na pravostrannú premávku | | Rázvor | mm |  | 3650 |  | | Pohotovostná hmotnosť vozidla | kg |  | 4100 |  | | Užitočná nosnosť podvozku | kg | 5440 |  |  | | Celková prípustná hmotnosť vozidla | kg |  | 9500 |  | | Celková prípustná hmot. jazdnej súpravy | kg | 21000 |  |  | | Prevodovka |  |  |  | manuálna | | Náhon |  |  |  | 4x2 | | Vedľajší náhon |  |  |  | Áno | | Disky kolies |  | 17,5 |  |  | | Kryty matíc kolies |  |  |  | Áno | | Kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |  | Áno | | Výkon motora | kW | 130 |  |  | | Objem motora | l |  | 5,132 |  | | Emisná norma |  |  |  | EURO 6 | | Predhrev paliva |  |  |  | Áno | | Indikátor znečistenia DPF filtra |  |  |  | Áno | | Vysokovýkonná motorová brzda |  |  |  | Áno | | Uzávierka diferenciálu ZN |  |  |  | Áno | | Krútiaci moment 1600/min |  | 650 |  |  | | Plastová nádrž | l | 120 |  |  | | Nádrž AdBlue | l | 25 |  |  | | Uzamykateľné nádrže |  |  |  | Áno | | Brzdy ABS a ASR |  |  |  | Áno | | Brzdy kotúčové predné a zadné |  |  |  | Áno | | Pružiny PN,parabolické | t | 4 |  |  | | Vyhrievaná elektron.jednotka prípr.vzduchu |  |  |  | Áno | | Zadné pružiny parabolické | t | 6,2 |  |  | | Stabilizátor pre extrémne zaťaženie |  |  |  | Áno | | Krátka kabína |  | dvojmiestna |  | Áno | | Zadná stena kabíny vodiča s oknami |  |  |  | Áno | | Hlavné sp.zrkadlo,el.,vodič |  |  |  | Áno | | Predné zrkadlo vyhrievané |  |  |  | Áno | | Svetelný senzor |  |  |  | Áno | | Dažďový senzor |  |  |  | Áno | | Protipeľový filter |  |  |  | Áno | | Systém zamykania, s centrálnym zamykaním |  |  |  | Áno | | 2 kľúče s diaľkovým ovládaním |  |  |  | Áno | | LED-denné svietenie |  |  |  | Áno | | LED -obrysové osvetlenie |  |  |  | Áno | | Asistent kontroly stability (ESP) |  |  |  | Áno | | Odpružené sedadlo vodiča, štandardné |  |  |  | Áno | | Asistent držania jazdnej stopy |  |  |  | Áno | | Strešné okno/klapka vetrania v streche |  |  |  | Áno | | Ovládanie okien, elektrické, obojstranne |  |  |  | Áno | | Gumené rohože, vodič a spolujazdec |  |  |  | Áno | | Tempomat |  |  |  | Áno | | Klimatizácia |  |  |  | Áno | | Výstražný bzučiak pre cúvanie |  |  |  | Áno | | Bočné obrysové svetlá blikajúce |  |  |  | Áno | | Tachograf digitálny 2.generácie |  |  |  | Áno | | Rádio s prípojkou USB |  |  |  | Áno | | Výstražný maják žltý vľavo a vpravo vpredu |  |  |  | Áno | | Hákový nakladač - výkon | t | 6 |  |  | | Ovládanie v kabíne |  |  |  | Áno | | Zaisťovanie kontajnerov univerzálne combi |  |  |  |  | | Nakladanie kontajnerov | m | 3,4 | 4,5 |  | | Výška háku | mm |  |  | 900 | | Zalamovací hák |  |  |  | Áno | | Zaistenie kontajnera vonkajšie |  |  |  | Áno | | Zaistenie kontajnera pri sklápaní automatické |  |  |  | Áno | | Pohon zdvihu naťahovať od nosiča |  |  |  | Áno | | Čerpadlo piestové |  |  |  | Áno | | Pneumaticko hydraulický rozvádzač s 3 sekciami |  |  |  | Áno | | Nádrž na olej s filtrom |  |  |  | Áno | | Trojcestný guľový ventil |  |  |  | Áno | | Rychlospojky pre cisternu |  |  |  | Áno | | Hmotnosť zariadenia | kg |  | 1200 |  | | Zásuvka |  |  |  | Áno | | Doklady k prihláseniu nadstavby |  |  |  | Áno | | **2. Min. technická špecifikácia cisternovej nadstavby -nadstavba kropiaca KNC 4**  2.1 Hlavné prevádzkové a funkčné vlastnosti:  - plnenie nádrže z hydrantu  - plnenie vlastným čerpadlom  - vyprázdňovanie samospádom cez koncovku C  - vyprázdňovanie čerpadlom cez hadicu ( bubon )  - prečerpávanie medzi dvoma nádržami  2.2 Min. technické parametre nadstavby  KNC   * Materiál tlakovej nádrže - **oceľ 11375,1** zváraná automatom pod tavidlom s predĺženou životnosťo * Tvar nádrže - kufrovitý, objem4 000 l s vlnolamom s prepadovým potrubím, stavoznak * Čerpací agregát - Jurop VL2 230l/min, 5 bar * Pohon - od hydrauliky podvozku, pripojenie hydraulickými rýchlospojkami * Navíjací bubon - 2x v zadnej časti, 2x 20m hadice ¾, striekací nadstavec * Povrchová úprava -vonkajší krycí trojvrstvový polyuretan, odtieň RAL na základe požiadavky verejného obstarávateľa - vnútorná povrchová úprava s potravinárskym atestom * Výbava - 2x bubon s hadicou na polievanie. Na pravom boku cisterny 2x hák na uloženie polievacej hadice. Vnútorné osvetlenie strojovne, pozičné svetlá, maják na nadstavbe * Dokumentácia - návod na obsluhu a údržbu nadstavby, návod na obsluhu a údržbu čerpadla, technické osvedčenie z MDV SR na nadstavbu   **3. Osobité požiadavky na plnenie** | | | | |  |  |  |  | | Záruka na hnací reťazec 3roky /250 000 km v cene vozidla | | | | | | Záruka min. 12 mesiacov na celé vozidlo bez obmedzenia km | | | | | | Záruka na nádrž s rámom 24 mesiacov | | | | | | Záruka na pohonnú jednotku min.12 mesiacov | | | | | | Zaškolenie obsluhy | | | | | | Odovzdanie v mieste kupujúceho | | | | | | Termín dodania max. 6 mesiacov od účinnosti zmluvy. | | | | | | Dodávateľ musí byt autorizovaný predajca áut. | | | | | | V prípade, ak bude zistené ,že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar vrátiť. | | | | | | Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi | | | | | | K vozidlu požadujeme dodať: platný TP, návod na obsluhu v SK, servisnú knižku, min. 2x kľúč, výbavu a príslušenstvo v rozsahu technickej špecifikácie, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy. | | | | | | Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru. | | | | | | Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy ak nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženým návrhom na plnenie kritérií, ponukou dodávateľ a technickou špecifikáciou, alebo ak pri odskúšaní prevádzkyschopnosti vozidla sa zistí vada. | | | | | | Pre ekvivalent sú všetky zadané technické parametre považované za minimálne. Dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent vozidla s rovnakými a lepšími technickými parametrami a s požadovaným príslušenstvom a výbavou. | | | | | | Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis a garantovať pozáručný servis v autorizovanom servisnom stredisku vzdialenom najviac 10km od sídla objednávateľa, dostupnosť servisných služieb do 24 hod. | | | | | | Nový, doposiaľ nepoužitý tovar. | | | | | | Potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení pre daný podvozok a nadstavbu. | | | | | |  |