|  |  |
| --- | --- |
| **Príloha č. 1 - Min. technická špecifikácia predmetu zákazky:** **1. Min. technická špecifikácia nákladného vozidla** |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti - názov** | **jednotka**  | **minimum**  | **maximum** | **presná hodnota** |
| Nákladné vozidlo |  |  |  | Na pravostrannú premávku |
| Rázvor | mm |  |  3650 |   |
| Pohotovostná hmotnosť vozidla | kg |   | 4100 |  |
| Užitočná nosnosť podvozku | kg | 5440 |   |   |
| Celková prípustná hmotnosť vozidla | kg |   |  9500 |  |
| Celková prípustná hmot. jazdnej súpravy | kg | 21000 |   |  |
| Prevodovka |  |  |  | manuálna |
| Náhon  |   |   |   | 4x2  |
| Vedľajší náhon |   |   |   | Áno  |
| Disky kolies  |   | 17,5 |   |   |
| Kryty matíc kolies |  |  |  | Áno |
| Kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |  | Áno |
| Výkon motora | kW | 130 |  |  |
| Objem motora | l |  |  5,132 |   |
| Emisná norma |   |   |   | EURO 6 |
| Predhrev paliva |   |   |   | Áno  |
| Indikátor znečistenia DPF filtra |  |  |  | Áno |
| Vysokovýkonná motorová brzda |   |   |   | Áno  |
| Uzávierka diferenciálu ZN |   |   |   | Áno  |
| Krútiaci moment 1600/min |   |  650 |   |  |
| Plastová nádrž  | l | 120 |   |   |
| Nádrž AdBlue  | l | 25 |   |   |
| Uzamykateľné nádrže |   |   |   | Áno  |
| Brzdy ABS a ASR |   |   |   | Áno |
| Brzdy kotúčové predné a zadné |   |   |   | Áno  |
| Pružiny PN,parabolické | t | 4 |  |  |
| Vyhrievaná elektron.jednotka prípr.vzduchu |  |  |  | Áno |
| Zadné pružiny parabolické | t | 6,2 |  |  |
| Stabilizátor pre extrémne zaťaženie |   |  |   |  Áno |
| Krátka kabína |   | dvojmiestna  |   | Áno  |
| Zadná stena kabíny vodiča s oknami |  |  |  | Áno |
| Hlavné sp.zrkadlo,el.,vodič |   |   |   | Áno  |
| Predné zrkadlo vyhrievané |  |  |  | Áno |
| Svetelný senzor |  |  |  | Áno |
| Dažďový senzor |  |  |  | Áno |
| Protipeľový filter |   |   |   | Áno  |
| Systém zamykania, s centrálnym zamykaním |   |   |   | Áno  |
| 2 kľúče s diaľkovým ovládaním  |  |  |  | Áno |
| LED-denné svietenie |  |  |  | Áno |
| LED -obrysové osvetlenie |  |  |  | Áno |
| Asistent kontroly stability (ESP) |   |   |   | Áno  |
| Odpružené sedadlo vodiča, štandardné |   |   |   | Áno  |
| Asistent držania jazdnej stopy |   |   |   | Áno  |
| Strešné okno/klapka vetrania v streche |   |   |   | Áno  |
| Ovládanie okien, elektrické, obojstranne |   |   |   | Áno  |
| Gumené rohože, vodič a spolujazdec |   |   |   | Áno  |
| Tempomat |   |   |   | Áno  |
| Klimatizácia |   |   |   | Áno  |
| Výstražný bzučiak pre cúvanie |   |   |   | Áno  |
| Bočné obrysové svetlá blikajúce |   |   |   | Áno  |
| Tachograf digitálny 2.generácie |   |   |   | Áno  |
| Rádio s prípojkou USB |   |   |   | Áno  |
| Výstražný maják žltý vľavo a vpravo vpredu |  |  |  | Áno |
| Hákový nakladač - výkon | t | 6 |   |   |
| Ovládanie v kabíne |  |  |  | Áno |
| Zaisťovanie kontajnerov univerzálne combi |   |   |   |   |
| Nakladanie kontajnerov | m | 3,4 | 4,5 |   |
| Výška háku | mm |  |   |  900 |
| Zalamovací hák |  |  |  | Áno |
| Zaistenie kontajnera vonkajšie |  |  |  | Áno |
| Zaistenie kontajnera pri sklápaní automatické |  |  |  | Áno |
| Pohon zdvihu naťahovať od nosiča |  |   |  | Áno  |
| Čerpadlo piestové |  |  |  |  Áno |
| Pneumaticko hydraulický rozvádzač s 3 sekciami |  |  |  | Áno |
| Nádrž na olej s filtrom |  |  |  | Áno |
| Trojcestný guľový ventil |  |  |  | Áno |
| Rychlospojky pre cisternu |  |  |  | Áno |
| Hmotnosť zariadenia  | kg |  | 1200 |  |
| Zásuvka |  |  |  | Áno |
| Doklady k prihláseniu nadstavby |  |  |  | Áno |
|  **2. Min. technická špecifikácia cisternovej nadstavby -nadstavba kropiaca KNC 4**2.1 Hlavné prevádzkové a funkčné vlastnosti:- plnenie nádrže z hydrantu- plnenie vlastným čerpadlom- vyprázdňovanie samospádom cez koncovku C- vyprázdňovanie čerpadlom cez hadicu ( bubon )- prečerpávanie medzi dvoma nádržami2.2 Min. technické parametre nadstavbyKNC* Materiál tlakovej nádrže - **oceľ 11375,1** zváraná automatom pod tavidlom s predĺženou životnosťo
* Tvar nádrže - kufrovitý, objem4 000 l s vlnolamom s prepadovým potrubím, stavoznak
* Čerpací agregát - Jurop VL2 230l/min, 5 bar
* Pohon - od hydrauliky podvozku, pripojenie hydraulickými rýchlospojkami
* Navíjací bubon - 2x v zadnej časti, 2x 20m hadice ¾, striekací nadstavec
* Povrchová úprava -vonkajší krycí trojvrstvový polyuretan, odtieň RAL na základe požiadavky verejného obstarávateľa - vnútorná povrchová úprava s potravinárskym atestom
* Výbava - 2x bubon s hadicou na polievanie. Na pravom boku cisterny 2x hák na uloženie polievacej hadice. Vnútorné osvetlenie strojovne, pozičné svetlá, maják na nadstavbe
* Dokumentácia - návod na obsluhu a údržbu nadstavby, návod na obsluhu a údržbu čerpadla, technické osvedčenie z MDV SR na nadstavbu

**3. Osobité požiadavky na plnenie** |  |  |  |  |
| Záruka na hnací reťazec 3roky /250 000 km v cene vozidla |
| Záruka min. 12 mesiacov na celé vozidlo bez obmedzenia km |
| Záruka na nádrž s rámom 24 mesiacov |
| Záruka na pohonnú jednotku min.12 mesiacov |
| Zaškolenie obsluhy |
| Odovzdanie v mieste kupujúceho |
| Termín dodania max. 6 mesiacov od účinnosti zmluvy. |
| Dodávateľ musí byt autorizovaný predajca áut. |
| V prípade, ak bude zistené ,že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar vrátiť. |
| Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi |
| K vozidlu požadujeme dodať: platný TP, návod na obsluhu v SK, servisnú knižku, min. 2x kľúč, výbavu a príslušenstvo v rozsahu technickej špecifikácie, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy. |
| Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru. |
| Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy ak nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženým návrhom na plnenie kritérií, ponukou dodávateľ a technickou špecifikáciou, alebo ak pri odskúšaní prevádzkyschopnosti vozidla sa zistí vada. |
| Pre ekvivalent sú všetky zadané technické parametre považované za minimálne. Dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent vozidla s rovnakými a lepšími technickými parametrami a s požadovaným príslušenstvom a výbavou. |
| Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis a garantovať pozáručný servis v autorizovanom servisnom stredisku vzdialenom najviac 10km od sídla objednávateľa, dostupnosť servisných služieb do 24 hod. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar. |
| Potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení pre daný podvozok a nadstavbu. |

 |  |