Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky:
1. Množstvo alebo rozsah zákazky:
Herné prvky  v celkovom počte  - 8 ks

Mobiliár – 12 ks

Oplotenie – v zmysle PD

Prístupový chodník – v zmysle PD

Dopadová plocha – multifunkčný povrch z EPDM – cca 400 m2
Informačná tabuľa – 3 ks
2. Technická špecifikácia:   POZN. : rozmery HP sú maximálne ( +- 5 % odchýlka )
 -  Obrázky sú ilustračné, rozmery pri ilustračných obrázkoch sú približné, nárazové zóny korešpondujú s rozmermi herných prvkov v zmysle noriem
HERNÉ PRVKY

1.  Inkluzívna vežová zostava s hojdačkou – 1ks
 Ilustračný obrázok

[image: image1.emf]
Rozmery: 7180 x 4260 x 3040 mm 

Dopadová plocha: 8680 x 7760 mm 

Kritická výška pádu: 990 mm
POPIS: Hrací bezbariérový komplex určený na hranie, šmýkanie, edukáciu, hojdanie a lezenie.
TECHNICKÝ OPIS: Konštrukcia herného prvku je celonerezová. Podlaha je vyrobená z HDPE protišmykovej dosky. Bočné panely, pult, počítadlo, strieška, vlajka a interaktívne panely sú vyrobené z HDPE plastov. Zábradlie je vyrobené z eloxovaného hliníka.  Sklznica  je vyrobená z HDPE plastov. Tunel je vyrobený polyetylénu (termoplast). Spojovací materiál je nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 
2. Inkluzívny kolotoč – 1ks

Ilustračný obrázok
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Rozmery: 2490 x 2490 mm

Dopadová plocha: 6490 x 6490 mm

Kritická výška pádu: 900 mm
POPIS: Kolotoč umožňuje súčasné použitie dvoch osôb na invalidných vozíkoch a štyroch osôb sediacich na lavičkách.
TECHNICKÝ OPIS: Konštrukcia kolotoča je vyrobená z nerezovej ocele. Platne  sedákov a plošín sú vyrobené z HPL, odolné voči vlhkosti a odolné voči UV žiareniu.

3. Interaktívne panely – 1ks

Ilustračný obrázok

[image: image3.emf]
Rozmery: 4230 x 1450 x 1450 mm 

Dopadová plocha: 7230 x 4450 mm 

Kritická výška pádu: 600 mm
POPIS: Zostava interaktívnych panelov, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku hlavne v období, keď sa dieťa učí písať, počítať a kresliť. Zároveň má možnosť formou napodobňovania získať lepšiu schopnosť orientácie v spoločenských vzťahoch a úlohách.
TECHNICKÝ OPIS: Hliníkové nosné rámy sú ošetrené eloxovanou úpravou. Interaktívne panely                       a pultík sú vyrobené z HDPE plastov. Kovové časti sú vyrobené z nerezovej ocele. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

4. Inkluzívna trampolína obdĺžniková  – 1ks

Ilustračný obrázok
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Rozmery: 1500 x 2000 x 400 mm                                            
Dopadová plocha: 5000 x 5500 mm

Kritická výška pádu: 900 mm
POPIS: Obdĺžnikové plochy sú prispôsobené na intenzívne používanie osobami so zdravotným postihnutím. Potrebná je len asistencia druhej osoby: opatrovníka. Zariadenia sa montujú do zemných alebo betónových otvorov s vyrovnaným povrchom.
TECHNICKÝ OPIS: Konštrukciu  tvorí pozinkovaný oceľový plech s gumovým obložením. Skákacia plocha pozostáva zo silných popruhov, ktoré sú vyrobené z polypropylénových vlákien s rovnomerným a hustým výpletom.  Popruhy sú pripevnené k pružinám, ktoré sú pripevnené k tyčiam vo vnútri konštrukcie. Trampolína má prispôsobený šikmý nájazd pre vstup s invalidným vozíkom. 

5. 3D prvok - panda – 1ks

Ilustračný obrázok
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Rozmery: 3100 x 2400 x 1000 mm 
TECHNICKÝ OPIS: 3D hrací prvok v tvare pandy, vyrobené z EPDM. Na výber variant so šmykľavkou alebo bez.
6. Inkluzívne pieskovisko 1,1 x 1,1 m – 1ks

Ilustračný obrázok
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  Rozmery: 1100 x 1100 x 815 mm 

  Dopadová plocha: 3094 x 3094 mm 

  Kritická výška pádu: 0 mm
  POPIS: Hracia zostava pieskovisko v tvare štvorca s celkovým objemom  piesku    cca 1,625 m3. Výstuže v rohoch pieskoviska môžu slúžiť ako sedáky pre sedenie detí alebo   rodičov. Do bočných plastov je frézovaný detský vzor.
  TECHNICKÝ OPIS: Hliníkové nosné stĺpy sú z uholníkového profilu ošetrené elexovou opravou. Podesta pieskoviska a sedáky sú vyrobené z HDPE plastu. Pomocné stĺpy sú zakončené HDPE plastovou krytkou. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

7. Lanová dráha – 1ks
Ilustračný obrázok
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Rozmery: 7352 x 6127 x 2783 mm 

Dopadová plocha: 10460 x 9187 mm 

Kritická výška pádu: 2611 mm
POPIS: Balančno-lezecká zostava je ideálnym herným prvkom na hranie, šplhanie, rúčkovanie a lezenie, ktorý poskytuje všetko potrebné pre dokonalú zábavu. Tento lezecký prvok je navrhnutý na podporu rozvoja motorických zručností detí, pomáha im zlepšovať koordináciu, rovnováhu a fyzickú zdatnosť, pričom deti získavajú nové skúsenosti a rozvíjajú svoje schopnosti v príjemnom hernom prostredí.
TECHNICKÝ OPIS: Oceľový profil nosného stĺpu, oceľový profil preuchytenie nosného stĺpu, spojky a objímky sú ošetrené antikoróznou ochranou a následne povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom. Kvety a časti lanového rebríka sú vyrobené z HDPE dosky. Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.
8. Inkluzívna pružinová hojdačka – 1ks

Ilustračný obrázok
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Rozmery: 700 x 400 x 740 mm 

Dopadová plocha: 2700 x 2400 mm 

Kritická výška pádu: 450 mm 
POPIS: Pružinová hojdačka so sedadlom a madlami. Tento detský prvok je vhodný ako doplnok detského ihriska. Je určený primárne pre hendikepované mladšie deti vo veku 2 - 6 rokov. Primárny pohyb hojdačky je vpred a vzad. Nosná pružina je má dostatočný odpor, preto je nutné vyvinúť silu na rozpohybovanie prvku. Tvar a prevedenie hojdačky, znižujú riziko vypadnutia dieťaťa a tým vplývajú na celkovú vyššiu bezpečnosť pri hraní sa.
TECHNICKÝ OPIS: Plastové sedáky a bočné panely sú vyrobené z HDPE plastov so zaoblenými hranami z dôvodu bezpečnosti. Madlá sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 

Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.
     
MOBILIÁR 

1. Parková lavička s operadlom - 6ks

Rozmery : 1620 x 538  x 689 mm

Kotvenie: na dlažbu alebo do betónového základu pomocou závitových tyčí
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, nehrdzavejúca oceľ, borovicové drevo

Povrchová úprava: pieskovanie, prášková farba, lak

POPIS: Parková lavička s operadlom je vyrobená z masívnej konštrukcie, ošetrená antikoróznou ochranou a následne povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom. Sedadlo aj operadlo tvoria lamely z borovicového dreva, ktoré sú pevne spojené s nosnou kostrou. Všetky nohy je možné pevne ukotviť do podkladu skrutkovaním alebo zabetónovaním. Lavička je určená k inštalácii v mestskom alebo parkovom prostredí.

TECHNICKÝ OPIS: Oceľový profil je ošetrený antikoróznou ochranou a následne povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom. Borovicové drevo je chránené individuálnou technológiu spracovania dreva. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.
Ilustračný obrázok
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2. Odpadkový kôš bez striešky - 4ks 

Rozmery : 342 x 320 x 615 mm

Kotvenie: na dlažbu alebo do betónového základu pomocou závitových tyčí
Objem: 30 l

Použitý materiál: konštrukčná oceľ, borovicové drevo.
Povrchová úprava: pieskovanie, prášková farba, lak.
POPIS: Exteriérový odpadkový kôš bez striešky s jednoduchou výmenou odpadových vriec je vyrobený z masívnej konštrukcie. Prednú a zadnú stenu koša tvoria lamely z borovicového dreva. Všetky nohy je možné pevne ukotviť do podkladu skrutkovaním alebo zabetónovaním. Je určený k inštalácii v mestskom alebo parkovom prostredí.

TECHNICKÝ OPIS: Oceľový profil je ošetrený antikoróznou ochranou a následne povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom. Borovicové drevo je chránené individuálnou technológiu spracovania dreva. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.
Ilustračný obrázok
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3. Parkový piknikový stôl s lavičkami - 2ks

Rozmery : 1800 x 1454  x 761 mm

Kotvenie: na dlažbu alebo do betónového základu pomocou závitových tyčí
Použitý materiál: konštrukčná oceľ, nehrdzavejúca oceľ, borovicové drevo

Povrchová úprava: pieskovanie, prášková farba, lak

POPIS: Parkový piknikový stôl s lavičkami je vyrobený z masívnej konštrukcie, ošetrený antikoróznou ochranou a následne povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom. Sedadlo a stôl tvoria lamely z borovicového dreva, ktoré sú pevne spojené s nosnou kostrou. Všetky nohy je možné pevne ukotviť do podkladu skrutkovaním alebo zabetónovaním. Stôl je určený k inštalácii v mestskom alebo parkovom prostredí.

TECHNICKÝ OPIS: Oceľový profil je ošetrený antikoróznou ochranou a následne povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal.
Ilustračný obrázok
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                OPLOTENIE cca 34,40 m
                  Rozmery : 2560 x 60 x 900 mm

TECHNICKÝ OPIS: Hliníkové nosné rámy profilu 70 x 40 mm a 50 x 26 mm sú ošetrené eloxovanou úpravou. Bočné panely sú vyrobené z HDPE plastov hrúbky 12/15/19 mm. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 


Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.

Ilustračný obrázok
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PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK cca 12,60m2
                   V zmysle PD – výkres č. 2
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DOPADOVÁ PLOCHA - multifunkčný povrch z EPDM cca 400m2
                  Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.: ornica, trávnik, mulčovacia kôra, drevné štiepky, piesok, štrk, iné materiály a iné hrúbky.
[image: image14.jpg]



 INFORMAČNÁ TABUĽA S POPISOM – 3ks   
Ilustračný obrázok
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Rozmery cca: 1,6 m (v) x 0,1 m (š) x 0,5 m (d)
Konštrukcia: kov
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